{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,7],[5,8,5,11],[7,0,9,0],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,7,8,7],[10,0,10,11],[11,0,11,7]]}
["钢板小平模招标采购报价单招标编号：TYZB-FJ0013"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强 马飞   0538-6629816"]
["投标地址邮箱：tieyingzhaobiao@139.com      开标时间：2021.12.6  10：00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","序号","招标信息",{"$nulls":5},"报价信息"]
[null,null,"材料名称","材质","型号（mm）","单位","数量","具体要求","单价（元/吨）","下差范围","生产厂家（品牌）","其他情况"]
["钢板小平模",1,"钢板小平模","Q235","600*1500","块",312,"1.小平模颜色为天蓝色 2.法兰孔为直径15mm圆孔，冲孔时保证圆孔无凸起或凹陷现象 3.横法兰竖法兰为剪板焊接方式加工，非与面板一体折弯方式。",{"$nulls":3},"600*1500规格，其中144块需注意开孔（详见图纸）"]
[null,2,null,null,"300*1500","块",48]
[null,3,"连接扣件","Q235","Φ12","个",7200,"外形尺寸符合要求，与钢板小平模连接孔配套"]
["以上报价内容为（最终标的；一次报价，不允许更改及二次议价）：1、按照需方提供图纸要求加工、过磅含税价（13%专票）、含运费到需方厂内；2、付款方式：合同签订后预付30%，发货前供方提供过磅磅单，需方按照供方磅单预留部分磅差处理费用支付，收货后验收过磅无误付清尾款；3、收货方式：按照供需双方实际过磅重量电汇结算；4、到货时需提供送货单 过磅单等相关凭据，需方付款后两日内开具发票及收款收据；5、供货周期为预付款到位后十至十五日内（含运输周期）；6、本次报价请各报价单位严格按照需方图纸及文字技术要求报价，我公司按照低价选择中标；6、报价有效期计算自开标当日起计算；                                          备注：1.钢板小平模过磅结算；连接扣件按照个数结算                                                          2.运输具体地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园满兴大街与104国道交叉口西南角    山东铁鹰建设工程有限公司  3.请严格按照需方图纸尺寸技术参数及投标说明文字部分技术要求参与报价                                                         "]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]