{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":95,"n_cols":12,"rows_kept":95,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,11,0],[7,2,11,2],[7,5,11,5],[7,6,11,6],[7,7,11,7],[9,1,11,1],[12,0,12,11],[13,0,14,0],[13,1,13,7],[13,8,13,11],[15,0,25,0],[15,1,17,1],[15,6,25,6],[15,7,25,7],[19,1,21,1],[22,1,25,1],[26,0,26,11],[27,0,28,0],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[29,0,36,0],[29,1,30,1],[29,6,39,6],[29,7,39,7],[29,11,39,11],[31,1,36,1],[31,2,36,2],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[40,0,40,11],[41,0,42,0],[41,1,41,7],[41,8,41,11],[43,0,47,0],[43,6,47,6],[43,7,47,7],[48,0,48,11],[49,0,50,0],[49,1,49,7],[49,8,49,11],[51,0,89,0],[51,6,89,6],[51,7,89,7],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[55,1,56,1],[57,1,58,1],[86,1,87,1],[88,1,89,1],[90,0,90,11],[91,0,91,7]]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2021-015"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强 马飞   0538-6629816"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2021-3-16 11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"3mm花纹板",null,"1.25*6","页",50,null,"板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标"]
[null,"4mm板",null,"1.51*6","页"]
[null,"5-12mm开平板",null,"2.01*特尺","页"]
[{"$nulls":3},"1.25*特尺","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*特尺","页",{"$nulls":5}," "]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","8mm带钢","Q235","50*6","支",null,"分厂、总厂","不允许有圆弧边"]
[null,null,"Q235","63*6","支"]
[null,null,"Q235","170*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","49*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6","支",35]
[null,null,"Q235","80*6","支",13]
[null,null,"Q235","150*6","支",110]
[null,"12mm带钢","Q235","100*6","支",18]
[null,null,"Q235","80*6","支",{"$f":"69+15+13","v":97}]
[null,null,"Q235","150*6","支",2]
[null,null,"Q235","130*6","支",4]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.51*2.99","页",36," ","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点",{"$nulls":3},"付款条件可以要求30%预付款定货，货到付全款"]
[null,null,304,"1.51*3.02","页",36]
[null,"6+2mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.51*3.18","页",60]
[{"$nulls":3},"1.51*2.33","页",8]
[{"$nulls":3},"1.51*2.58","页",4]
[{"$nulls":3},"1.51*2.34","页",8]
[{"$nulls":3},"1.51*2.27","页",12]
[{"$nulls":3},"1.51*3.15","页",60]
["不锈钢板","6mm不锈钢板（201）",201,"1.25*6.02","页",85]
[{"$nulls":3},"1.25*5.02","页",8]
[{"$nulls":3},"1.25*3.52","页",20]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","14mm普板","Q235","2.2*10","页",null,"分厂、总厂","有现货 "]
[null,"20mm普板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"20mm锰板","Q235","2.2*10","页",10]
[null,"24mm锰板","Q235","2.2*10","页",4]
[null,"36mm锰板","Q235","2.2*10","页",4]
["标五"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["型材","【5","Q235","6米","支",null,"分厂、总厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【6.3","Q335","6米","支"]
[null,"【8","Q235","6米","支",{"$f":"56+40+30+35+30","v":191}]
[{"$nulls":3},"9米","支"]
[null,"【10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支",{"$f":"88+62+68+20","v":238}]
[null,"【12","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【14B","Q235","9米","支",54]
[null,"【16B","Q235","9米","支",15]
[null,"【28A","Q235","12米","支",4]
[null,"【20B","Q235","12米","支",24]
[null,"【36B","Q235","12米","支",32]
[null,"【40B","Q235","12米","支",68]
[null,"工18B","Q235","12米","支"]
[null,"工14","Q235","9米","支"]
[null,"工16","Q235","6米","支"]
[null,"工25B","Q235","12米","支",10]
[null,"工40B","Q235","12米","支",{"$f":"36+36","v":72}]
[null,"工36B","Q235","12米","支"]
[null,"工56B","Q235","12米","支",12]
[null,"42*3焊管","Q235"," ","米"]
[null,"102*10无缝","Q235",null,"米"]
[null,"114*5无缝","Q235",null,"米"]
[null,"76*5无缝","Q235",null,"米"]
[null,"35圆钢","Q235",null,"米",14]
[null,"25圆钢","Q235",null,"米",280]
[null,"16钢筋","Q235",null,"米"]
[null,"口30*2","Q235","6米","支",{"$f":"195+195","v":390}]
[null,"口40*2","Q235","6米","支",{"$f":"58+58","v":116}]
[null,"口80*40*4","Q235","6米","支",{"$f":"300","v":300}]
[null,"口160*80*5","Q235","12米","支",10]
[null,"口50*3","Q235","6米","支"]
[null,"L110*0*10","Q235","6米","支",8]
[null,"L50*5","Q335","6米","支",44]
[null,"L80*80*8","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"L100*100*10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支",32]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]