{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,11,0],[7,6,11,6],[7,7,11,7],[9,1,11,1],[12,0,12,11],[13,0,14,0],[13,1,13,7],[13,8,13,11],[15,0,25,0],[15,6,25,6],[15,7,25,7],[18,1,19,1],[20,1,25,1],[26,0,26,11],[27,0,28,0],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[29,6,38,6],[29,7,38,7],[29,11,38,11],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,2,38,2],[39,0,39,11],[40,0,41,0],[40,1,40,7],[40,8,40,11],[42,0,45,0],[42,6,45,6],[42,7,45,7],[46,0,46,11],[47,0,48,0],[47,1,47,7],[47,8,47,11],[49,0,100,0],[49,6,100,6],[49,7,100,7],[53,1,54,1],[55,1,56,1],[97,1,98,1],[99,1,100,1],[101,0,101,11],[102,0,102,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2022-71"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强    0538-6629816  18553806339"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2022-12-13  11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"3mm花纹板","Q235","1.25*6","页",19,null,"板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)"]
[null,"4mm板","Q235","1.5*6","页"]
[null,"5-12mm开平板","Q235","2*特尺","页",30]
[null,null,"Q235","1.25*特尺","页",400]
[null,null,"Q235","1.51*特尺","页",350,{"$nulls":4}," "]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","4mm带钢","Q235","50*6","支",null,"分厂、总厂","不允许有圆弧边"]
[null,"5mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","80*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6","支"]
[null,null,"Q235","63*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","80*6","支",68]
[null,null,"Q235","100*6","支"]
[null,null,"Q235","100*6.07","支"]
[null,null,"Q235","50*6","支",24]
[null,null,"Q235","120*6","支",8]
[null,null,"Q235","140*6","支",26]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.51*3.63","页",null," ","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.51*3.83","页"]
[null,null,304,"1.51*2.27","页"]
[null,null,304,"1.51*4.21","页"]
[null,null,304,"1.51*3.63","页"]
[null,null,304,"1.51*2.03","页"]
["不锈钢板","6mm不锈钢板（201）",201,"1.51*4.53","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.06","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.07","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","10mm板","Q235","2.2*9","页",7,"分厂、总厂","现货 "]
[null,"12mm板","Q235","2.2*10","吨",26]
[null,"20mm锰板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"16-20mm板","Q235","2.2*10","页",9]
["标五"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["型材","【5","Q235","6米","支",59,"分厂、总厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【6.3","Q235","6米","支",7,{"$nulls":5}," "]
[null,"【8","Q235","9米","支"]
[null,"【8","Q235","6米","支",314]
[null,"【10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支",226]
[null,"【12","Q235","6米","支",192]
[null,null,"Q235","9米","支",61]
[null,"【20A","Q235","9米","支"]
[null,"【14A","Q235","6米","支",31]
[null,"【14B","Q235","9米","支",55]
[null,"【16B","Q235","9米","支",15]
[null,"【20A","Q235","12米","支",1]
[null,"【20B","Q235","12米","支",29]
[null,"【25B","Q235","12米","支",3]
[null,"【32A","Q235","12米","支",2]
[null,"工12","Q235","6米","支",13]
[null,"工14","Q235","9米","支",80]
[null,"工16","Q235","12米","支",11]
[null,"工20A","Q235","12米","支",12]
[null,"工25A","Q235","12米","支",1]
[null,"工32A","Q235","12米","支",2]
[null,"H204*200*12*12","Q235","12米","支"]
[null,"H450*200*9*14","Q335","12米","支"]
[null,"口200*300*10","Q235","9米","支"]
[null,"口200*300*10","Q355"," ","米",10]
[null,"口60*3","Q235","6米","支"]
[null,"口50*3","Q235","6米","支",132]
[null,"口40*2","Q235","6米","支",2]
[null,"口30*2","Q235","6米","支",25]
[null,"60*5.5无缝","Q235","6米","支"]
[null,"76*6无缝","Q235"," ","米"]
[null,"76*4无缝","Q235"," ","米",160]
[null,"76*12无缝","Q235"," ","米"]
[null,"108*5无缝","Q235"," ","米",100]
[null,"90*10无缝","Q235",null,"米",8]
[null,"48*3.5管子","Q235"," ","米"]
[null,"20圆钢","Q235","6米","支",11]
[null,"50圆钢","Q235",null,"米",5]
[null,"50圆钢","45#",null,"米"]
[null,"35圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"L90*56*6","Q235",6,"支",36]
[null,"L140*90*12","Q235","6米","支",32]
[null,"L125*125*12","Q235","9米","支",1]
[null,"L63*6","Q235","6米","支"]
[null,"L100*80*8","Q235","6米","支",{"$nulls":6}," "]
[null,"L50*5","Q235","6米","支",20,{"$nulls":5}," "]
[null,"L75*8","Q235","6米","支"]
[null,"L80*80*8","Q235","6米","支",5,{"$nulls":5}," "]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"L100*100*10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支",15]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}