{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":102,"n_cols":12,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,19,0],[7,1,8,1],[7,6,19,6],[7,7,20,7],[9,1,11,1],[18,1,19,1],[21,0,21,11],[22,0,23,0],[22,1,22,7],[22,8,22,11],[24,0,33,0],[24,6,35,6],[24,7,33,7],[27,1,28,1],[29,1,35,1],[37,0,37,11],[38,0,39,0],[38,1,38,7],[38,8,38,11],[40,0,45,0],[40,1,45,1],[40,6,49,6],[40,7,49,7],[40,11,49,11],[46,0,49,0],[46,1,49,1],[46,2,49,2],[50,0,50,11],[51,0,52,0],[51,1,51,7],[51,8,51,11],[53,0,56,0],[53,6,56,6],[53,7,56,7],[57,0,57,11],[58,0,59,0],[58,1,58,7],[58,8,58,11],[61,0,96,0],[61,6,96,6],[61,7,96,7],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[64,1,65,1],[66,1,67,1],[97,0,97,11],[98,0,98,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["         主材招标采购报价单    招标编号：TYZB-2023-7-11"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司  联系人：高亚龙 0538-6629816  13245388234  监督电话：李强 18553806339 "]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2023-7-11  11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["板","3mm花纹板","Q235","1.5*6","页",5,"总分厂","板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)8-12开平1.5宽以内控制在3mm以内，末尾剪板的地方在5mm左右"]
[null,null,"Q235","1.25*5.03","页",4]
[null,"5-12mm开平板","Q235","2*特尺","页",6]
[null,null,"Q235","1.51*特尺","页",55]
[null,null,"Q235","1.25*特尺","页",25]
[null,"14mm-20mm板","Q235","2.2*10","页",3]
[null,"20mm板","Q345","2.2*9","页",5]
[null,"24mm板","Q345","2.2*10","页",1]
[null,"25mm板","Q345","2.2*9","页",7]
[null,"36mm板",null,"2.2*11","页",1]
[null,"50mm板","Q345","2.2*8","页",1]
[null,"5+1mm不锈钢板复合板（304）",null,"1.25*3.85","页"]
[{"$nulls":3},"1.85*2.87","页"]
[null,"6+2不锈钢板复合板（304）",null,"0.94*特尺","页"]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","4mm带钢","Q235","50*6","支",null,"总分厂","不允许有圆弧边"]
[null,"5mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","63*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6m","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","100*6m","支",71]
[null,null,"Q235","80*6m","支"]
[null,null,"Q235","80*9m","支"]
[null,null,"Q235","160*6m","支"]
[null,null,"Q235","120*6m","支"]
[null,null,"Q235","130*6m","支"]
[null,null,"Q235","140*6m","支"]
[{"$nulls":3},"160*4.5m"]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.85*3.73","页",null,"总厂","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.85*3.23","页"]
[null,null,304,"1.51*3.65","页"]
[null,null,304,"1.51*6","页"]
[null,null,304,"1.51*3.59","页"]
[null,null,304,"1.51*2.03","页"]
["不锈钢板","6mm不锈钢板（201）",201,"1.51*4.53","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.06","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.07","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","10mm板","Q235","2.2*9","页",null,"分厂、总厂","现货 "]
[null,"12mm板","Q235","2.2*10","吨"]
[null,"20mm锰板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"16-20mm板","Q235","2.2*10","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"【5","Q235","6米","支"]
["型材","【6.3","Q235","6米","支",14,"总分厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【8","Q235","6米","支",3]
[{"$nulls":3},"9米","支",6]
[null,"【10","Q235","6米","支",87]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【12","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","9米","支",8]
[null,"【14","Q235","9米","支",13]
[null,"【16B","Q235","9米","支",51]
[null,"【20A","Q235","9米","支",1]
[null,"【20B","Q235","12米","支"]
[null,"【28A","Q235","12米","支",6]
[null,"工12","Q235","9米","支",7]
[null,"工12.6","Q235","9米","支"]
[null,"工14","Q235","9米","支",71]
[null,"工16","Q235","12米","支",6]
[null,"口30*30*2","Q235","6米","支",55]
[null,"口40*40*3","Q235","6米","支",28]
[null,"口40*40*2","Q235","6米","支"]
[null,"口50*50*3","Q235","6米","支",8]
[null,"口80*3","Q235","6米","支",115]
[null,"口200*300*10","Q355",null,"米",6]
[null,"76*4无缝","Q235",null,"米",144]
[null,"无缝90*10","Q235",null,"米",6]
[null,"H200*200*8*12","Q235","12米","支",7]
[null,"H396*199*7*11","Q235","12米","支"]
[null,"16圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"20圆钢","Q235",null,"米",50]
[null,"【14B","Q235","9米","支"]
[null,"L100*10","Q235","6米","支",14]
[null,"L110*70*10","Q235","9米","支"]
[null,"L125*125*12","Q235","9米","支",1]
[null,"L63*6","Q235","6米（保90°）","支"]
[null,"L140*90*12","Q235","9米","支",17,{"$nulls":5}," "]
[null,"L160*100*10","Q235","9米","支",2,{"$nulls":5}," "]
[null,"钢管32*3",null,"6米","支",8]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}